**БИЛЕТ № 10**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | В состав внутреннего наряда входят ? | 1. дежурный по караулу, дневальный по гаражу, дневальный по помещениям, постовой у фасада |  |
| 2. дежурный по караулу, дневальный по помещениям, дневальный по гаражу, дневальный по фасаду |
| 3. дежурный по караулу, дневальный по кухне, дневальный по гаражу, дневальный по фасаду |
| 4. дежурный по караулу, дневальный по помещениям, дневальный по гаражу, постовой у входа в часть |
| 2 | Температура воздуха в караульном помещении должна быть не менее ? | 1. + 14 град. С |  |
| 2. + 16 град. С |
| 3. + 18 град. С |
| 4. + 20 град. С |
| 3 | В каком случае водитель ПА имеет преимущество перед другими участниками движения ? | 1. Только при включенном проблесковым маячке синего или бело-лунного цвета |  |
| 2. Только при включенном проблесковым маячке оранжевого или желтого цвета |
| 3. Только при включенном проблесковым маячке синего (синего и красного) цвета и специальном звуковом сигнале |
| 4. Во всех перечисленных случаях |
| 4 | Наибольшее число ГПС-600, одновременно работающих от насоса  ПН-40 ? | 1. 5 |  |
| 2. 4 |
| 3. 3 |
| 4. 2 |
| 5 | При работе насоса наблюдаются стуки и вибрация в случае ? | 1. Засорение каналов рабочего колеса |  |
| 2. Ослабление крепления насоса или износа подшибников |
| 3. Примерзание рабочего колеса в зимнее время |
| 4. Отсутствие в масла в масляной ванне насоса |
| 6 | Чему равна максимальная практическая вакуумметрическая высота всасывания насоса ПН-40 ? | 1. 4 метра |  |
| 2. 5 метров |
| 3. 7 метров |
| 4. 8 метров |
| 7 | Какому испытанию подвергаются всасывающие рукава 1-й группы ? | 1. испытываются только на разряжение |  |
| 2. испытываются только на давление |
| 3. испытываются на разряжение и давление |
| 4. испытанию не подвергаются |
| 8 | Время работы двигателя при приемке дежурства для основных ПА с карбюраторным двигателем не должно превышать ? | 1. 10 минут |  |
| 2. 5 минут |
| 3. 3 минуты |
| 4. 8 минут |
| 9 | Где должна осуществляется посадка личного состава в пожарный автомобиль ? | 1. в гараже |  |
| 2. на фасаде части |
| 3. в месте, установленным начальником части |
| 4. в месте, установленным оперативным дежурным |
| 10 | При выполнении крепежных работ необходимо ? | 1. пользоваться преимущественно накидными или торцевыми ключами |  |
| 2. в труднодоступных местах при ограниченном угле поворота использовать ключи с трещеткой (храповым механизмом) |
| 3. не следует вращать ключи в круговую |
| 4. все перечисленное |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_