**БИЛЕТ № 12**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Что понимается под тушением пожара ? | 1. действия, направленные на спасание людей, имущества и ликвидацию горения |  |
| 2. направление действий, на котором применение сил и средств пожарной охраны обеспечит наилучшее условие решения задачи |
| 3. достижение локализации и ликвидации пожара |
| 4. организованное применение сил и средств для выполнения основной задачи |
| 2 | Число мест боевого расчета (включая водителя) на АЦ 6-40(41118) ? | 1. 5 |  |
| 2. 7 |
| 3. 6 |
| 4. 4 |
| 3 | Что является недостатком центробежных насосов ? | 1. Необходимость дополнительного устройства для создания разряжения в насосе |  |
| 2. Сложность устройства и недолговечность |
| 3. Неравномерная подача воды в напорные линии |
| 4. Неспособность работать при закрытых напорных задвижках |
| 4 | Допустимая величина прогиба ремня привода вентилятора на АЦ-40(130) ? | 1. 5-10 мм |  |
| 2. 6-12 мм |
| 3. 7-13 мм |
| 4. 8-14 мм |
| 5 | Каковы сроки испытания насосов пожарных мотопомп ? | 1. при каждом ТО-1 |  |
| 2. при каждом ТО-2 |
| 3. после 500 часов работы |
| 4. один раз в год |
| 6 | Какое масло применяется в пожарном насосе для смазки подшипников ? | 1. ТАП – 15В |  |
| 2. М8 – В2 |
| 3. М8 – В1 |
| 4. М8 – Г2К |
| 7 | Люфт шарниров рулевых тяг не должен превышать ? | 1. 25 мм |  |
| 2. 30 мм |
| 3. 35 мм |
| 4. 20 мм |
| 8 | Время работы двигателя при приемке дежурства для ПА с дизельным двигателем не должен превышать ? | 1. 3 минуты |  |
| 2. 5 минут |
| 3. 7 минут |
| 4. 10 минут |
| 9 | На каком расстоянии от экрана устанавливается ПА при регулировке фар ? | 1. 15 метров |  |
| 2. 20 метров |
| 3. 10 метров |
| 4. 8 метров |
| 10 | Переносные заземления для ПА должны быть сечением не менее ? | 1. 3 мм2 |  |
| 2. 5 мм2 |
| 3. 8 мм2 |
| 4. 10 мм2 |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_