**БИЛЕТ № 4**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | Номер правильного ответа |
| 1 | Что является первичным тактическим подразделением пожарной охраны ? | 1. Отделение на пожарной автоцистерне или автонасосе |  |
| 2. Караул, состоящий из двух отделений на основных ПА. |
| 3. Караул, состоящий из двух и более отделений |
| 4. Караул, состоящий из двух отделений на основных и вспомогательных автомобилях |
| 2 | Периодичность испытания пожарного насоса автоцистерны? | 1. не реже 2-х раз в год |  |
| 2. при каждом ТО-2 но не реже 1 раза в год |
| 3. один раз в 6 месяцев |
| 4. при каждом СО, но не реже 1 раза в полгода |
| 3 | Когда может быть приостановлено следование к месту вызова? | 1. По распоряжению диспетчера ПК |  |
| 2. По решению РТП |
| 3. При поломке автотехники |
| 4. Во всех перечисленных случаях |
| 4 | Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует ? | 1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния линий |  |
| 2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок |
| 3. На заранее выбранной повышенной передаче, без резких поворотов и остановок |
| 4. На заранее выбранной повышенной передаче, без остановок |
| 5 | Резервный ПА перед постановкой его в расчет должен пройти ? | 1. Сезонное ТО |  |
| 2. ТО – 2 |
| 3. ТО – 1 |
| 4. Ежедневное ТО |
| 6 | Из дренажного отверстия насоса ПН-40У струйкой течет вода в случае ? | 1. Износа манжет |  |
| 2. Давление в насосе выше допустимого |
| 3. Имеются не плотности во всасывающей линии |
| 4. Насос работает на себя |
| 7 | Проверка уровня давления воздуха в шинах ПА проводится не реже ? | 1. 1 раз в 7 дней |  |
| 2. 1 раз в 10 дней |
| 3. 1 раз в 14 дней |
| 4. 1 раз в 21 дней |
| 8 | Кто несет ответственность за безопасность движения? | 1. Водитель и начальник караула, знающий ПДД |  |
| 2. Водитель |
| 3. Руководитель подразделения ГПС и водитель |
| 4. Водитель и командир отделения |
| 9 | Виды ремонта пожарных агрегатов ? | 1. текущий и средний |  |
| 2. средний и капитальный |
| 3. текущий и капитальный |
| 4. средний и текущий |
| 10 | Как должна быть погружена в воду всасывающая сетка (Согласно правил охраны труда) | 1. полностью, но не ниже 200мм |  |
| 2. чем глубже – тем лучше |
| 3. полностью, не ниже 300мм |
| 4. полностью, не ниже 800мм |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_