**БИЛЕТ № 5**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | К какому виду ПА относятся автолестницы и коленчатые автоподъемники ? | 1. специальные ПА |  |
| 2. вспомогательные ПА |
| 3. основные ПА |
| 4. механизированные |
| 2 | На кого возлагается обеспечение сохранности и содержание ПА, ПТВ караула в состояние готовности и чистоте ? | 1. на начальника части |  |
| 2. на начальника караула |
| 3. на весь личный состав караула |
| 4. на дневального по гаражу |
| 3 | Чему равен максимальный напор, создаваемый насосом ПН-40 ? | 1. 50 метров водяного столба |  |
| 2. 100 метров водяного столба |
| 3. 10 метров водяного столба |
| 4. 60 – 70 метров водяного столба |
| 4 | С какого максимального расстояния можно практически забрать воду гидроэлеватором Г – 600 ? | 1. ограничено только длиной рукавной линии |  |
| 2. 20 метров |
| 3. не ограничено |
| 4. 100 метров |
| 5 | В темное время суток и пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается | 1. Ниже, чем в действительности |  |
| 2. Выше, чем в действительности |
| 3. Не изменяется |
| 4. Восприятие скорости увеличивается |
| 6 | Потери напора в рукавной линии на 10 м высоты или 100м длины составляют ? | 1. 2 атм |  |
| 2. 1атм |
| 3. 0,5 атм |
| 4. 0,2 атм |
| 7 | Периодичность ТО – 2 основных ПА ? | 1. 7000 км, общего пробега, но не реже 1 раза в год |  |
| 2. 5000 км, общего пробега, но не реже 1 раза в год |
| 3. 10000 км, общего пробега, но не реже 2 раза в год |
| 4. 2000 км, общего пробега, но не реже 1 раза в год |
| 8 | Средний расход пенообразователя при работе ствола ГПС – 2000 ? | 1. 0,12 л/сек |  |
| 2. 0,36 л/сек |
| 3. 1,2 л/сек |
| 4. 0,8 л/сек |
| 9 | При прокладке рукавной линии с АР или АНР скорость движения не должна превышать ? | 1. 1 км/ч |  |
| 2. 2км/ч |
| 3. 3 км/ч |
| 4. 5 км/ч |
| 10 | Что должно быть на посту ТО ПА в обязательном порядке ? | 1. защитные очки, резиновые перчатки, фартуки, брезентовые рукавицы для работы на оборудовании и с электролитом |  |
| 2. набор необходимого инструмента |
| 3. стенды плакаты с техническими характеристика и рекомендация по ремонту ПА |
| 4. план эвакуации из помещения поста ТО |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_