**БИЛЕТ № 8**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | При какой неисправности запрещено дальнейшее движение на ПА во время дождя или снегопада? | 1. не работают в установленном порядке стеклоочистители |  |
| 2. не действует стеклоочиститель со стороны водителя |
| 3. не работают предусмотренные конструкцией автомобиля стеклоомыватели |
| 4. придвижении на летней резине |
| 2 | Что запрещается в помещениях подразделений ГПС? | 1. Устанавливать инвентарь и оборудование на площадках и маршах л/к, дверных проемах |  |
| 2. Застилать коврами, дорожками полы в караульном помещения, учебном классе, на путях движения л/спо сигналу тревоги |
| 3. Курение в неустановленных местах |
| 4. Все ответы правильные |
| 3 | Ёмкость цистерны для воды на автомобиле АЦ-6-40(43118)? | 1. 5500 л |  |
| 2. 2400 л |
| 3. 6000 л |
| 4. 3100 л |
| 4 | На какую величину давления и вакуума испытывают всасывающие рукава пожарных автомобилей? | 1. 0,2 МПа и 0,08 МПа. |  |
| 2. 0,3 МПа и 0,07 МПа. |
| 3. 0,1 МПа и 0,06 МПа. |
| 4. 0,05 МПа и 0,1 МПа |
| 5 | Как определяется порядок посадки л/с в ПА? | 1. приказом начальника подразделения ГПС |  |
| 2. приказом начальника гарнизона ПО ГПС |
| 3. приказом начальника органа управления |
| 4. начальником караула при смене караулов |
| 6 | Величина разряжения, создаваемого вакуумной системой должна быть не менее? | 1. 550 – 570 мм рт. ст. |  |
| 2. 450 – 500 мм рт. ст. |
| 3. 580 – 610 мм рт. ст. |
| 4. 600 -650 мм рт. ст. |
| 7 | Свободный ход педали сцепления на  АЦ-6-40(43118)? | 1. 25 – 40 мм |  |
| 2. 35-50 мм |
| 3. 35 – 45 мм |
| 4. 25 – 35 мм |
| 8 | Через сколько часов работы меняется масло в масляной ванне насоса  ПН-40УБ? | 1. 20 – 30 |  |
| 2. 80 – 90 |
| 3. 100 -120 |
| 4. 140- 150 |
| 9 | Давление в шинах проверяют? | 1. по мере необходимости |  |
| 2. по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 3. по мере необходимости, но не реже 1 раз в 10 дней |
| 4. при приеме и сдаче дежурства |
| 10 | Когда посадка в автомобиль считается законченной? | 1. когда все лица расчета заняли свои места в кабине ПА |  |
| 2. когда закрыты все двери ПА |
| 3. когда все лица расчета одеты в боевую одежду и заняли свои места в кабине ПА |
| 4. когда все лица расчета заняли свои места в кабине ПА и закрыты все двери |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_