**БИЛЕТ № 9**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав.ответа |
| 1 | К какому виду пожарных автомобилей относится автомобиль пенного тушения? | 1. основным, специального применения |  |
| 2. специальным |
| 3. вспомогательным |
| 4. основным, целевого применения |
| 2 | В каких случаях водитель ПА, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться ? | 1. если пешеход переходит проезжую часть |  |
| 2. если пешеход вступил на проезжую часть |
| 3. если пешеход находиться на тротуаре |
| 4. во всех перечисленных случаях |
| 3 | Время пребывания пожарного автомобиля на ТО-1 не должно превышать ? | 1. четырех дней |  |
| 2. трех дней |
| 3. двух дней |
| 4. в течении одной смены |
| 4 | Производительность ствола ГПС-600 по пене ? | 1. 600 л/мин |  |
| 2. 600 л/с |
| 3. 6 л/с |
| 4. 36 л/с |
| 5 | Падение разряжения в насосе не должно превышать? | 1. 100 мм рт.ст. за 2,5 мин |  |
| 2. 100 мм рт.ст. за 2 мин |
| 3. 150 мм рт.ст. за 2 мин |
| 4. 150 мм рт.ст. за 1 мин |
| 6 | Ответственность за содержание ПТВ пожарных автомобилей в исправном состоянии и чистоте возлагается на ? | 1. Начальника караула |  |
| 2. Командиров отделений, за которыми закреплены автомобили |
| 3. Начальника подразделения |
| 4. Личный состав караула |
| 7 | Свободный ход педали тормоза на  АЦТ-3-40-10(4320) не должен превышать? | 1. 10 – 15 мм |  |
| 2. 20 – 40 мм |
| 3. 40 – 60 мм |
| 4. 50 – 80 мм |
| 8 | Время работы двигателя при смене караула для специальных пожарных автомобилей не должно превышать ? | 1. 7 мин |  |
| 2. 3 мин |
| 3. 5 мин |
| 4. 10 мин |
| 9 | Ёмкость бака для пенообразователя на АЦТ-3-40-10(4320)? | 1. 130 л |  |
| 2. 150 л |
| 3. 200 л |
| 4. 180 л |
| 10 | Что запрещается при проведении ТО? | 1. выполнять операции по регулировке сцепления на ПА |  |
| 2. работать на станках и оборудовании без их заземления |
| 3. затягивать стояночный тормоз и включать низшую передачу |
| 4. при снятии и постановке рессор предварительно загружать их путем поднятия рамы |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_