**БИЛЕТ № 16**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Для проведения развода и передачи дежурства отводится не более ? | 1. 2-х часов |  |
| 2. одного часа |
| 3. 45 минут |
| 4. 30 минут |
| 2 | Кем устанавливается распорядок дня дежурного караула ? | 1.начальником гарнизона |  |
| 2. руководителем подразделения |
| 3. дежурным по караулу |
| 4. начальником караула |
| 3 | Что понимается под боевым развертыванием ? | 1. действия л/с по приведению прибывших к месту вызова ПА в состояние готовности к выполнению задач |  |
| 2. подача первого ствола на решающем направлении |
| 3. установка ПА на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние |
| 4. прокладка рабочих и магистральных линий, выход ствольщика на исходную позицию |
| 4 | Для ликвидации каких повреждений может быть использован универсальный ленточный зажим ? | 1. Свищей и продольных прорывов до 10см |  |
| 2. Свищей и продольных прорывов до 15см |
| 3. Отверстия диаметром не более 2см или порывов длиной не более 3см |
| 4. Отверстия диаметром не более 3см или порывов длиной не более 5см |
| 5 | Когда выполняется проверка №3 дыхательного аппарата ? | 1. Один раз в год |  |
| 2. Один раз в полгода |
| 3. Один раз в квартал |
| 4. Один раз в два года |
| 6 | Какое количество резервных звеньев ГДЗС выставляется на посту безопасности при пожарах в зданиях повышенной этажности ? | 1. Не выставляются |  |
| 2. На одно работающее – два резервных |
| 3. На одно работающее – одно резервное |
| 4. 50% на каждое работающее звено |
| 7 | Температура хранения всасывающих (напорно-всасывающих) рукавов должна быть в диапазоне ? | 1. – 20…+ 30 град. С |  |
| 2. – 25…+ 50 град. С |
| 3. – 20…+ 50 град. С |
| 4. – 25…+ 30 град. С |
| 8 | Какое количество рукавных задержек, вывозятся на АЦ-6-40(41118) и АЦТ-3-40-10(4320) ? | 1. 2 |  |
| 2. 3 |
| 3. 4 |
| 4. 6 |
| 9 | Кем проводятся работы по вскрытию кровли (покрытия) ? | 1. группой в составе 1-2 человека |  |
| 2. группой в составе 2-3 человека |
| 3. группой в составе 3-4 человека |
| 4. группой в составе 3-5 человек |
| 10 | При перестановке ручных пожарных лестниц об этом, а также новом месте установки, необходимо предупредить ? | 1. начальника караула |  |
| 2. командира отделения |
| 3. поднявшихся по ней |
| 4. всех перечисленных |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_