**БИЛЕТ № 6**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность \_\_\_водитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ? | Вопросы задания | Варианты ответов | № прав ответа |
| 1 | Допускается ли к дежурству водитель, не имеющий при себе водительского удостоверения и свидетельства на право управления ПА ? | 1. допускается, если в ПЧ имеется копия приказа о допуске его к работе |  |
| 2. допускается по согласованию со старшим начальником |
| 3. допускается в период усиления службы |
| 4. не допускается |
| 2 | В зависимости от назначения основные ПА подразделяются ? | 1. приспособленные для тушения пожара |  |
| 2. специальные и вспомогательные |
| 3. общего и целевого применения |
| 4. вспомогательного и пенного тушения |
| 3 | Чем вы должны руководствоваться, если значение дорожных знаков и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу ? | 1. Требованиям линии разметки |  |
| 2. Требованиям дорожных знаков |
| 3. На свое усмотрение |
| 4. Правила эту ситуацию не регламентируют |
| 4 | Стояночный тормоз ПА должен обеспечить неподвижное состояние на уклоне не менее % ? | 1. 23 |  |
| 2. 16 |
| 3. 27 |
| 4. 31 |
| 5 | Чему равна максимальная теоретическая вакуумметрическая высота всасывания  ПН – 40 ? | 1. 5 метров |  |
| 2. 7 метров |
| 3. 10 метров |
| 4. 20 метров |
| 6 | При работе в зимних условиях норма расхода жидкого топлива для ПА увеличивается на % ? | 1. 15 |  |
| 2. 10 |
| 3. 5 |
| 4. 20 |
| 7 | Смену масла в картере двигателя в ПА необходимо производить ? | 1. при ТО – 1 |  |
| 2. при ТО – 2 |
| 3. при сезонном обслуживании |
| 4. если масло потеряло вязкость и сильно загрязнено |
| 8 | Расход воды через стационарный лафетный ствол ПА АЦ-6-40(43118) равен, л/с ? | 1. 19 |  |
| 2. 21 |
| 3. 25 |
| 4. 32 |
| 9 | При каком минимальном давлении на входе работает Г – 600 ? | 1. 1атм |  |
| 2. 2атм |
| 3. 3атм |
| 4. 4атм |
| 10 | Где закрепляется табличка при проведении ТО «Двигатель не запускать – работают люди» ? | 1. на рулевом колесе |  |
| 2. на двери водителя |
| 3. на лобовом стекле |
| 4. на замке зажигания |

Количество правильных ответов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка за билет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_